Critérios específicos de classificação do Teste 2

GRUPO I
1.1 B	 8 pontos
1.2 1,2 J	 8 pontos
1.3 RB = 3 RA	 8 pontos
1.4 (B)	 8 pontos

2. 	 (3+7) 10 pontos
Elementos de resposta: 
A) Material semicondutor.
B) A resistividade dos semicondutores sofre variação mesmo quando há pequenas variações de temperatura, provocando variação da resistência do condutor. Essa variação provoca variação da corrente elétrica, o que permite detetar variação de temperatura.

3.1 (A)	 8 pontos
3.2 	 (5+5+5) 15 pontos
Elementos de resposta: 
A) Determinação da resistência: 529 Ω
B) Determinação da área da secção transversal do fio: 8,62 × 10–10 m2
C) Determinação do diâmetro: 3,3 × 10–5 m
3.3 (C)	 8 pontos
3.4 (D)	 8 pontos
GRUPO II
1.1 	 (2+5+8) 15 pontos
Elementos de resposta:
A) A diferença de potencial nos terminais da pilha, U, é dada pela expressão U =  − rI, sendo r a resistência da pilha e  a sua força eletromotriz.
B) O voltímetro tem uma resistência muito grande, pelo que a corrente    que percorre o circuito é muito pequena.


C) O produto rI é, portanto, muito pequeno (rI0) e, por isso U, que é medida diretamente no voltímetro.

Nota: a não realização das etapas A) e B) invalida a classificação da etapa C).


1.2 10 V	 8 pontos
1.3 U = (3,50  0,25) V	 8 pontos
2.1 	 8 pontos
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2.2 Força eletromotriz: 3,24 V; resistência interna: 4,68 Ω	 8 pontos
2.3 	 8 pontos
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GRUPO III
1. 0,050 A	 8 pontos
2. 	 (3+3+4+5) 15 pontos
Elementos de resposta: 
A) Determinação do valor marcado em V1: 2,5 V
B) Determinação do valor marcado em V2: 5,0 V
C) Determinação do valor marcado em V3: 7,5 V
D) Determinação da força eletromotriz: 7,8 V

Nota: a não realização das etapas A) e B) invalida a classificação das etapas seguintes.


GRUPO IV
1. 0,200 A	 8 pontos
2. (A)	 8 pontos
3.	 (7+4+4) 15 pontos
Elementos de resposta: 
A) Determinação da diferença de potencial nos terminais da pilha identificando a corrente que a percorre: U = 7,40 V
B) Determinação da diferença de potencial nos terminais de cada resistência identificando a corrente que a percorre: U = 0,200 R
C) Igualdade das diferenças de potencial e cálculo de R: 37,0 Ω

4.	 (2+8) 10 pontos
Elementos de resposta: 
A) Identificação da corrente que percorre a pilha: 0,600 A
B) Determinação da energia dissipada: 54 J
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