Critérios específicos de classificação do Teste 3

GRUPO I
1.	(B) 	 8 pontos
2.	Infravermelhos 	 8 pontos
3.		 (6 + 6) 12 pontos
Elementos de resposta: 
A)	Camada de gelo.
B)	A condutividade térmica do gelo é superior à condutividade térmica da água líquida.

4.	a) 373,15 K 	 8 pontos
b) 	 (10 + 5) 15 pontos
Elementos de resposta: 
A)	Determinação da massa que foi vaporizada: 0,01 kg.
B)	Determinação da massa que ficou por vaporizar: 0,99 kg.

5.	(A) 	 8 pontos
6. 	a) 8,36 × 102 J 	 8 pontos
b) 	 (4 + 4 + 4 + 4) 16 pontos
Elementos de resposta: 
A)	Gráfico B.



B)	O declive da reta do gráfico em função de E é igual ao inverso do produto da massa pela condutividade térmica mássica, , pois  .
C)	Como as massas são iguais, a reta de maior declive corresponde ao material de menor capacidade térmica mássica, ou seja, da rocha.
D)	O declive da reta correspondente à rocha deve ser cinco vezes maior do que o declive da reta correspondente à água, pois a capacidade térmica mássica da rocha é cinco vezes mais pequena do que a da água.

7.	a) (A) 	 8 pontos
b) 	 8 pontos
Primeira Lei da Termodinâmica OU Lei da Conservação da Energia.


8.		 (6 + 6) 12 pontos
Elementos de resposta: 
A)	Determinação da energia transferida para a fusão do gelo: 3,34 × 104 J.
B)	Determinação da energia transferida para o aquecimento da água: 3,34 × 104 J.

9.		 (2 + 4 + 4 + 6) 16 pontos
Elementos de resposta: 
A)	Determinação da massa de água: 0,500 kg.
B)	Determinação da energia fornecida pela fonte de aquecimento: 7,50 × 104 J.
C)	Determinação da energia usada para o aquecimento da água: 6,75 × 104 J.
D)	Determinação da temperatura final da água: 46 °C.

GRUPO II

1.		 8 pontos
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2.	(C) 	 8 pontos

3.	a)  	 8 pontos
b) 	 (5 + 5 + 6) 16 pontos
Elementos de resposta: 
A)	Determinação da potência útil: 4,696 × 10–2 W.
B)	Determinação da potência fornecida pela fonte de luz a partir do rendimento: 3,913 × 10–1 W.
C)	Determinação da irradiância: 78 W m–2.

GRUPO III

1.	(D) 	 8 pontos
2.		 (8 + 7) 15 pontos
Elementos de resposta:

A)	Identificação do declive da reta come determinação de c: 928 J kg–1 K–1.
B)	Determinação do erro percentual: 3,1%.

3.	O sistema não é isolado (OU outro) 	 10 pontos
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