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Energia e fenómenos elétricos

Teste 2

[image: ]Grupo I
Um dispositivo elétrico comum é o carregador, que é utilizado em diversos aparelhos eletrónicos, como por exemplo computadores e telemóveis. A figura mostra uma parte do painel de informações de um desses carregadores. Eles transferem energia para a bateria dos aparelhos e transformam e retificam a corrente ao estabelecerem a conversão da corrente da rede elétrica, identificada como entrada (INPUT), para a dos dispositivos eletrónicos, identificada como saída (OUTPUT). 
1. Indique o tipo de corrente elétrica que os computadores usam no seu funcionamento.
2. A grandeza corrente elétrica num condutor define-se como:
(A) o trabalho realizado pelas forças elétricas sobre as cargas elétricas entre dois pontos de um condutor por cada unidade de carga elétrica.
(B) a carga elétrica que atravessa uma secção reta de um condutor por unidade de tempo.
(C) a carga elétrica que circula entre dois pontos de um condutor por unidade de tempo.
(D) o movimento orientado das cargas elétricas no condutor.
3. Existem diferenças entre a corrente elétrica que é disponibilizada pela rede elétrica, que também é usada diretamente em alguns eletrodomésticos, e a que usam os computadores. Caracterizando a corrente disponibilizada pela rede de energia elétrica portuguesa, distinga os dois tipos de corrente elétrica.
[image: ]4. Na sua carga máxima, a bateria de um computador fica com a energia de 432 kJ. Estando o computador desligado e a bateria sem carga, calcule o tempo, em horas, que o carregador demora a repor a carga máxima. Apresente todas a etapas de resolução. 
Grupo II
Ao fenómeno elétrico que leva um material a emitir luz em resposta a uma corrente elétrica que o atravessa chama-se eletroluminescência. Um dispositivo que usa esse fenómeno é o LED. Os LED têm já uma utilização diversificada em iluminação e cada vez mais substituem as lâmpadas outrora vulgares. O gráfico mostra curvas características de LED vermelhos (VR), amarelos (AM), verdes (VD), azuis (AZ) e brancos (B).

1. Selecione o motivo principal que tem conduzido à substituição de lâmpadas e ao uso generalizado dos LED em iluminação.
(A) O LED fornece uma maior iluminação para uma dada energia que recebe, comparativamente com outras lâmpadas.
(B) Podem construir-se mais facilmente LED das mais variadas cores, comparativamente com outras lâmpadas.
(C) Podem construir-se LED muito pequenos.
(D) Nos LED o efeito Joule é rigorosamente nulo.
2. Indique qual dos LED do gráfico tem uma maior resistência para uma corrente de 20 mA.
[image: ]3. Para que um LED emita luz há um valor mínimo de tensão elétrica aos seus terminais. No entanto, o aumento da tensão aos seus terminais aumenta muito a corrente elé-trica. Para que o LED não se queime, normalmente a corrente não deve ultrapassar os 20 mA e, para isso, utiliza-se uma resistência limitadora da corrente.
O esquema do circuito da figura mostra um LED branco, uma pilha de 9 V e uma resistência que limita a corrente a 20 mA. Calcule o valor da resistência.
Apresente todas as etapas de resolução. 
Grupo III
1. A resistência elétrica de fios depende do material que os constitui e das suas dimensões. Na prática, os materiais podem classificar-se em condutores, semicondutores e isoladores. A tabela apresenta gamas de valores típicos da resistividade de acordo com essa classificação. Um fio de secção circular, com 20 m de comprimento e 0,50 mm de raio, foi submetido a uma diferença de potencial de 5,0 V. Nestas condições e num intervalo de tempo de 5,0 s, a corrente elétrica foi de 7,34 A. 
	
	Resistividade elétrica / 

	Isoladores
	

	Semicondutores
	

	Condutores
	


1.1 Qual foi a energia transportada através do fio?
1.2 Selecione a alternativa com a sequência de termos que completam corretamente a frase:
A resistência de um fio condutor é tanto menor quanto … for o comprimento e … a área da sua secção reta.
(A) maior … maior	(B) maior … menor
(C) menor… maior	(D) menor … menor
1.3 Classifique o comportamento elétrico do material do fio a partir do cálculo da resistividade desse material. Apresente todas as etapas de resolução.
2. Num intervalo de temperaturas entre    e   , a resistência elétrica,   , de um fio de platina pode ser calculada pela expressão   , onde t é a temperatura em graus Celsius e os parâmetros da equação são  .
2.1 Explique como se poderia construir um termómetro usando um fio de platina e outro equipamento elétrico de laboratório simples e com ele medir a temperatura.

2.2 O referido fio de platina foi submetido a uma diferença de potencial de 9 V. Calcule a corrente elétrica no fio quando for colocado em água em ebulição. 
[image: ]Grupo IV
1. Num circuito com duas resistências, dois interruptores e duas pilhas, uma de 8 V e outra de 12 V mas ambas com resistências internas desprezáveis, montou-se um voltímetro e dois amperímetros. Os amperímetros têm também uma resistência desprezável. A figura mostra o esquema do circuito.

1.1 Considere a situação de o interruptor    estar aberto e o    fechado. Quais são os valores medidos respetivamente pelo voltímetro e das correntes    e    nos amperímetros?
(A)   e  	(B)   e  
(C)   e  	(D)   e  
1.2 Abre-se o interruptor    e fecha-se o interruptor   . Quais são os valores medidos respetivamente pelo voltímetro e das correntes    e    nos amperímetros?
[bookmark: _GoBack](A)   e  	(B)   e  
(C)   e  	(D)   e  
[image: ]2. Num circuito montaram-se duas resistências de   , uma resistência de   , uma fonte de alimentação de resistência desprezável, um interruptor,   , e voltímetros que mediram   ,   ,    e   . A figura seguinte mostra o esquema do circuito. 


2.1 Considere a situação de o interruptor    estar aberto. Indique qual é o tipo de ligação das resistências.
2.2 Após se ligar o interruptor   , qual é a equação que relaciona as leituras dos voltímetros?
(A) 	(B) 	(C) 	(D)  
2.3 Após se ligar o interruptor   , qual é a equação que relaciona a potência elétrica da fonte de alimentação, P, com as dissipadas nas resistências,   ,    e   , por efeito Joule, respetivamente   ,    e   ?
(A) 	(B) 	(C) 	(D) 


Grupo V
Um grupo de alunos montou um circuito com o objetivo de estudar as características de uma pilha através do traçado da sua curva característica   . Usaram a pilha, uma resistência variável, um voltímetro e um amperímetro. Os dados foram registados na tabela. 
	
	18,9
	14,5
	21,3
	27,5
	34,3
	58,4

	
	8,64
	8,69
	8,61
	8,54
	8,46
	8,19


1. Qual das seguintes montagens permite estudar a característica da pilha? 
[image: ]
2. Usando os valores obtidos, com a calculadora elabore o gráfico de pontos e encontre a reta de ajuste.
Apresente na sua folha de respostas um esboço de gráfico, a equação da reta de ajuste e, a partir dela, refira quais são a força eletromotriz da pilha e a sua resistência interna.
3. Indique como se pode medir diretamente a força eletromotriz de uma pilha. 
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	44 PONTOS
	32 PONTOS
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Replacement AC Adapter

MODEL: PA-16
P/N: NX061

INPUT (#iA): 100-240V 1.2A
50/60Hz
OUTPUT (E=): 19V —3.16A
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