FICHA DE TRABALHO N.º 13


  NOME: ______________________________________N.º:______ TURMA: _________ DATA: __________

Fluxo magnético e força eletromotriz induzida
1. Faraday, baseando-se na experiência de Oersted, realizou diversas experiências fazendo deslocar um íman na vizinhança de uma espira.
O que esperava observar Faraday com estas experiências?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte.
A partir destas experiências, pretendia-se concluir que…
A. … um campo elétrico origina sempre um campo magnético.
B. … um campo magnético origina sempre uma corrente elétrica.
C. … uma corrente elétrica pode originar um campo magnético.
D. … uma barra magnetizada em movimento pode originar uma corrente elétrica.
Considere as seguintes afirmações relativamente ao fluxo magnético.
I. É uma grandeza física que quantifica o número de linhas que atravessa a superfície de área A delimitada pela espira e, quando o campo é uniforme, é definido pela expressão: ϕ = B A cos α
II. Apresenta um valor máximo quando o plano da espira faz um ângulo de zero graus com o vetor campo magnético.
III. É proporcional à intensidade do campo magnético, à área de cada espira e ao número de espiras.
IV. Só pode apresentar valores positivos.
Selecione a opção correta.
A. Todas as afirmações estão corretas.
B. Somente a afirmação I está correta
C. As afirmações I e II estão corretas.
D. As afirmações I e III estão corretas.
Selecione a opção incorreta.
A. A variação do fluxo magnético ao longo do tempo consegue-se por variação do campo magnético, .
B. A variação do fluxo magnético ao longo do tempo consegue-se por variação da área definida pelo circuito.
C. A variação do fluxo magnético ao longo do tempo consegue-se por variação do ângulo entre o campo magnético, , e a perpendicular à superfície delimitada pelo circuito.
D. A variação do fluxo magnético ao longo do tempo consegue-se por variação do ângulo entre o campo magnético, , e o plano da espira.

Considere que se colam espiras numa região do espaço onde há campo magnético.
Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte.
Só há indução de corrente elétrica quando…
A. … o fluxo magnético varia num dado intervalo de tempo.
B. … o campo magnético varia num dado intervalo de tempo.
C. … existe fluxo magnético.
D. … existe um campo magnético.
Selecione a opção que contém o nome da unidade de força eletromotriz.
A. newton			B.   volt			C.   weber		D.   tesla
Selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte.
O valor da força eletromotriz induzida, ɛi, é tanto mais elevado quanto…
A. … mais rápida for a variação do fluxo magnético.
B. … mais lenta for a variação do fluxo magnético.
C. … menor for a variação de fluxo magnético no mesmo intervalo de tempo.
D. … maior for o intervalo de tempo de variação do fluxo magnético.
[image: ]Na figura, está representada uma espira retangular, com 10 cm de largura por 20 cm de comprimento. A espira encontra-se imersa num campo magnético constante de módulo 2,0 × 10-2 T. 
Considere que a espira faz um ângulo de 60° com o campo magnético.
Determine o valor do fluxo magnético que atravessa a espira. 



Determine o valor máximo de fluxo magnético que pode atravessar a espira.



Uma antena circular recetora de um sinal de televisão tem de diâmetro 12 cm. O campo magnético do sinal de uma estação transmissora é perpendicular ao seu plano e, em 0,4 s, o seu módulo varia 0,18 T.
Determine o valor da força eletromotriz induzida na antena nesse intervalo de tempo.



[image: ]O fenómeno da indução eletromagnética pode ser evidenciado com um circuito constituído apenas por uma espira ligada a um aparelho de medida adequado, fixos numa posição, e uma mola com um íman suspenso no interior da espira. 
Em cada um dos casos seguintes, selecione a opção que completa corretamente a frase. 
Devido à oscilação do íman surge nos terminais da espira…
A. … uma força eletromotriz induzida constante.
B. … uma força eletromotriz induzida variável.
C. … uma corrente elétrica induzida constante.
D. … uma força eletromotriz e uma corrente induzida constante.
Quando a mola oscila verifica-se que…
A. … há variação do fluxo magnético que atravessa a espira.
B. … o campo magnético criado pelo íman varia.
C. … surge um fluxo magnético constante que atravessa a espira.
D. … o campo elétrico criado pelo íman varia.
Na figura, está representado um anel metálico a rolar numa superfície horizontal passando sucessivamente pelas posições P, Q, R e S. O anel passa na região II, onde existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano do anel.
[image: ]
Analise a figura e selecione a opção correta.
A. A força eletromotriz induzida no anel é nula somente quando este se encontra na posição P. 
B. Só existe força eletromotriz induzida no anel quando este se encontra na posição R.
C. Só existe força eletromotriz induzida no anel quando este se encontra nas posições Q e S.
D. A força eletromotriz induzida no anel é máxima quando este se encontra na posição R.
[image: ]Na figura, está representado o gráfico do módulo da componente escalar do campo magnético em função do tempo, numa região do espaço. 
Considere um anel circular colocado nessa região, numa posição em que o plano do anel é perpendicular ao vetor campo magnético.
Selecione a opção que traduz corretamente como varia a força eletromotriz induzida no anel. 
A. Entre os instantes 0 e t1 s, a força eletromotriz é constante e diferente de zero.
B. Entre os instantes t1 s e t2 s, a força eletromotriz é constante e diferente de zero.
C. Entre os instantes t1 s e t2 s, a força eletromotriz aumenta linearmente com o tempo.
D. Entre os instantes t2 s e t3 s, a força eletromotriz é constante e diferente de zero.

O gráfico representa o fluxo do campo magnético que atravessa uma espira circular de diâmetro 30 cm, em função do tempo. A espira circular está imersa num campo magnético constante.
[image: ]
Analisando o gráfico, pode concluir-se que, no instante 0,2 s, a força eletromotriz induzida na espira é:
A. 4 V					C.   1,2 V
B. 0 V					D.   20 V
Considere o intervalo de tempo entre os instantes 0 s e 0,1 s.
0.1.1. Determine o módulo da força eletromotriz induzida na espira.



0.1.2. Considere que a espira é feita de um fio de cobre com espessura de 0,5 mm e a resistividade do cobre é 2 ×10-8 Ωm.
Determine o valor da corrente elétrica na espira.



0.1.3. Admita que, no instante 0,2 s, o plano da espira é perpendicular ao campo magnético.
Determine o valor do campo magnético.







Uma espira roda com velocidade angular constante em torno do eixo AB, numa região onde há um campo magnético uniforme, com módulo 0,02 T.
[image: C:\Users\Ijup\Desktop\aaaa.jpg]
Selecione a opção correta.
A. A força eletromotriz induzida na espira é contínua.
B. A força eletromotriz induzida na espira é nula.
C. A força eletromotriz induzida na espira é alternada.
D. A força eletromotriz induzida na espira é sempre positiva.
Admita que a espira tem 30 cm2 de área e que faz uma rotação completa em 0,5 s.
Determine o módulo da força eletromotriz induzida na espira, quando esta roda  de volta.



Considere as seguintes afirmações relativamente ao funcionamento dos transformadores.
I. Um transformador é construído aproveitando o facto de as correntes elétricas produzirem campos magnéticos e o facto de campos magnéticos poderem induzir correntes elétricas.
II. O circuito primário é aquele onde é aplicada uma tensão alternada que se pretende aumentar ou reduzir. 
III. O circuito secundário é aquele onde será induzida uma força eletromotriz por variação do fluxo magnético associado ao campo magnético gerado pela corrente alternada do circuito primário.
IV. Um transformador, para elevar a tensão, tem menos espiras no circuito secundário do que no circuito primário.
Selecione a opção correta.
A. Todas as afirmações estão corretas.
B. Somente as afirmações II e III estão corretas.
C. Somente as afirmações I e III estão corretas.
D. A afirmação IV é a única incorreta.
Um transformador tem no circuito primário 4000 espiras e no secundário 700 espiras. O valor da tensão no circuito primário é 1550V.
Determine o valor da tensão no circuito secundário.
[bookmark: _GoBack]
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