

	

	Físico-Química  9.º ano



	Corrente elétrica e circuitos elétricos



1. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).

a) Um relâmpago é um exemplo de um fenómeno elétrico.
b) A corrente elétrica é um movimento desordenado de partículas com carga elétrica chamadas neutrões.
c) O corpo humano é um bom condutor elétrico.
d) Quando se fricciona uma barra de plástico em lã, ela atrai bocadinhos de papel, tratando-se de um fenómeno que envolve eletricidade.



2. Seleciona o conjunto que contém apenas materiais bons condutores elétricos.

a) Cobre, água destilada e ferro.
b) Ouro, cortiça e plástico.
c) Grafite, água mineral e ferro.
d) Cobre, borracha e solução aquosa de ácido sulfúrico.
e) Água destilada, alumínio e mercúrio.



3. Seleciona a opção que corresponde ao único componente elétrico que não é uma fonte de energia num circuito elétrico.

a) Pilha.
b) Bateria.
c) Dínamo.
d) Motor.
e) Painel solar.



4. Considera o circuito elétrico representado na imagem e responde às seguintes questões.

[image: ]

a) Qual a fonte de energia?
b) Qual o recetor de energia?
c) Esquematiza o circuito elétrico da imagem.


5. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).

a) Quando o interruptor de um circuito elétrico está fechado, há circulação de corrente elétrica.
b) Qualquer circuito elétrico tem sempre pelo menos uma lâmpada.
c) Os fios de ligação utilizados nos circuitos elétricos são bons isoladores elétricos.
d) As pilhas são exemplos de recetores elétricos.


6. Responde à seguinte questão.

Representa esquematicamente um circuito elétrico constituído por uma pilha, três lâmpadas L1, L2 e L3 e três interruptores I1, I2 e I3, sendo que cada um destes interruptores controla apenas cada uma das lâmpadas.


7. Considera o circuito representado no esquema e responde às seguintes questões.
[image: ]

a) Faz a legenda da figura.
b) Indica os recetores de energia que se encontram ligados.


8. Considera o circuito elétrico representado e responde às seguintes questões.
[image: ]
Qual ou quais as lâmpadas que se apagam quando se abre o interruptor…

a) I1?
b) I2?
c) I3?
d) I4?

9. Considera o circuito elétrico representado e classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).
[image: ]

a) As lâmpadas A e B estão instaladas em paralelo.
b) Se a lâmpada C fundir, apagam-se as restantes lâmpadas.
c) Quando se abre o interruptor todas as lâmpadas permanecem acesas, exceto a lâmpada A.
d) Quando se desenrosca a lâmpada D, a lâmpada C fica com um brilho mais intenso.


10.  Seleciona a opção correspondente à única situação em que a lâmpada acende.

[image: ]



11.  Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).

a) O sentido convencional da corrente elétrica num metal é o igual ao sentido real dos eletrões.
b) Os voltímetros são utilizados para medição da corrente elétrica de um circuito.
c) 12 mA correspondem a 12 000 A.
d) O brilho de duas lâmpadas num circuito elétrico é superior se estas forem associadas em paralelo em vez de o serem em série.



12.  Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).

a) A unidade SI de corrente elétrica é o volt e de tensão elétrica é o ampere.
b) A corrente elétrica também pode ser denominada por diferença de potencial elétrico.
c) Quanto maior for o número de eletrões que passam numa secção reta de um circuito, por unidade de tempo, maior é a corrente elétrica no circuito.
d) Uma corrente elétrica alternada é uma corrente que muda periodicamente de sentido.


13.  Numa atividade laboratorial em que se pretendia medir a corrente elétrica e a tensão nos terminais de uma lâmpada, efetuou-se a montagem de um circuito elétrico. Seleciona a opção que corresponde ao esquema corretamente montado.
[image: ]

14.  Considera a figura que representa o mostrador de um aparelho de medida de uma grandeza física e responde às seguintes questões.

[image: ]
Indica:
a) o nome do aparelho de medida.
b) o valor máximo medido pelo aparelho.
c) o valor da menor divisão de escala.
d) o valor correspondente à posição do ponteiro.


15.  Responde à seguinte questão.
A imagem seguinte representa um circuito elétrico constituído por duas lâmpadas iguais.
[image: ]
Sabendo que o amperímetro A1 apresenta o valor 3,6 A, indica os valores lidos nos amperímetros 2 e 3.
16.  A imagem seguinte representa um circuito elétrico. Considerando os valores indicados na imagem e sabendo que cada uma das pilhas utilizadas é de 1,5 V, responde às seguintes questões.
[image: ]
a) Qual a diferença de potencial nos terminais da associação das pilhas?
b) Qual o valor lido no voltímetro 2?


17.  A figura seguinte mostra o esquema de um circuito elétrico onde foram feitas algumas medições.
[image: ]
U1 = 3,5 V	U2 = 3,0 V	U3 = 2,5 V	I1 = 2,6 A	I2 = 1,6 A

Considerando os valores que foram obtidos em alguns dos aparelhos, responde às seguintes questões.

a) Determina a diferença de potencial elétrica nos terminais da pilha.
b) Determina o valor medido pelo voltímetro 4.
c) Indica o valor da corrente elétrica no amperímetro 3.


18.  Responde à seguinte questão.

Uma resistência elétrica de 24  está sujeita a uma tensão de 12 V. 
Determina a corrente elétrica que passa na resistência.




19.  Numa atividade laboratorial, um grupo de alunos efetuou um conjunto de medições de forma a verificar se um dado condutor era óhmico ou não.

Considerando os valores obtidos na tabela, responde às seguintes questões.

	U (V)
	3,0
	6,0
	9,0
	15,0

	I (A)
	2,0
	4,0
	6,0
	10,0



a) Indica, justificando, se o condutor é óhmico.
b) Indica o valor da resistência do condutor.
c) Seleciona o gráfico que se adequa ao condutor em causa.

[image: ]



20.  Considera o gráfico seguinte que mostra a relação entre a tensão e a corrente elétrica de dois condutores elétricos, e classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).
[image: ]


a) Ambos os condutores obedecem à Lei de Ohm.
b) A resistência do condutor A é 0,8 .
c) A tensão do condutor B, quando sujeito a uma corrente elétrica de 8 mA, é 6 V.
d) A corrente elétrica do condutor A, quando a tensão nos seus terminais vale 16 V, é 20 mA.











	Corrente elétrica e circuitos elétricos                                          Soluções


1. a) V; b) F; c) V; d) V
2. c)
3. d)
4. a) B – pilha
b) D – lâmpada de incandescência
c) 
[image: ]
5. a) V; b) F; c) F; d) F
6. 
[image: ]
7. a) A – Pilha; B – Interruptor fechado; C – Lâmpada; D – Lâmpada; E – Resistência elétrica; F – Interruptor aberto
b) C
8. a) Todas
b) L2
c) Todas
d) L4
9. a) V; b) F; c) F; d) F
10.  (C)
11.  a) F; b) F; c) F; d) V
12.  a) F; b) F; c) V; d) V
13.  c)
14.  a) Amperímetro.
 b) 240 mA
 c) 20 mA
[bookmark: _GoBack] d) 70 mA
15.  I2 = I3 = 1,8 A
16.  a) 4,5 V
 b) 1,0 V
17.  a) 9 V
 b) 2,5 V
 c) 1,0 A
18.  0,5 A
19.  a) Trata-se de um condutor óhmico pois a tensão e a corrente elétrica são diretamente proporcionais.
 b) 1,5 
 c) C
20.  a) F; b) F; c) V; d) V
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Representa esquematicamente um circuito elétrico constituido por uma pilha, trés lampadas L,,
L, e L, e trés interruptores 1, I, e |;, sendo que cada um destes interruptores controla apenas
cada uma das lampadas





image2.png




image3.png




