

	

	Físico-Química  9.º ano



	Efeitos da Corrente Elétrica e Energia Elétrica



1. Associa o número do item da coluna I à letra identificativa do elemento da coluna II.


	Coluna I
	Coluna II

	1. Efeito químico
	A. Aquecedor

	2. Efeito térmico
	B. Guindaste eletromagnético

	3. Efeito magnético
	C. Eletrólise da água




2. Sabendo que o efeito de Joule no funcionamento de um aparelho elétrico é um dos efeitos da corrente elétrica, responde às questões seguintes. 

a) Por que outro nome é conhecido o efeito de Joule?
b) Seleciona o aparelho elétrico onde o efeito de Joule é prejudicial.

i. Aquecedor elétrico.
ii. [bookmark: _GoBack]Lâmpada de incandescência.
iii. Resistência de aquecimento.
iv. Disco elétrico.


3. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F).

a) A unidade SI da potência é o Joule.
b) A potência elétrica de um aparelho relaciona a energia transferida com o intervalo de tempo de funcionamento do aparelho.
c) Quanto menor a resistência elétrica de uma lâmpada de filamento, maior é a sua potência.
d) Uma máquina com potência 10 W transfere a energia de 5 J em 2 s.


4. Responde à seguinte questão.

Uma máquina de secar roupa, com uma potência de 2500 W, esteve ligada durante 50 minutos.
Calcula, em unidades SI, a energia consumida por esta máquina durante o tempo em que esteve em funcionamento.



5. Responde à seguinte questão.
[image: ]
Considera os três aparelhos elétricos da imagem e indica qual deles consumiu mais energia no tempo em que estiveram em funcionamento. 








6. Responde às seguintes questões.

Um motor elétrico foi montado num circuito elétrico, de modo a verificar o valor da sua potência. Para tal mediu-se a diferença de potencial nos terminais do motor e a corrente elétrica no circuito, tendo-se obtido os seguintes valores:

U = 3,5 V		I = 4,0 mA

a) Calcula a potência do motor elétrico?
b) Qual a energia transferida para o motor, em unidades SI, durante 10 minutos de funcionamento?


7. Responde à seguinte questão.

Sabe-se que um rádio (200 W; 230 V) esteve ligado durante algum tempo, consumindo um total de 60 kJ de energia elétrica. Indica durante quanto tempo esteve ligado o rádio.

[image: http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pagina/contador_PAGINA.jpg]
8. Um contador elétrico apresenta a dada altura o seguinte aspeto.
Seleciona a opção que indica a grandeza medida pelo contador. 


a) Potência elétrica.
b) Energia elétrica.
c) Corrente elétrica.
d) Tempo.
e) Diferença de potencial elétrico.


9. Responde à seguinte questão.

Um forno elétrico de potência 3000 watts esteve ligado durante 1 hora e 30 minutos. Sabendo que 1 kW h custa 0,15 €, calcula o custo da utilização do forno.


10.  Responde à seguinte questão.

Um ferro de engomar de potência 1500 W está sujeito a uma corrente elétrica de 7,5 A. Qual a diferença de potencial elétrico nos terminais do ferro?


11.  Responde às seguintes questões.

Ligou-se um aspirador de 1800 W a uma tomada elétrica de 230 V.

a) Qual o valor da corrente elétrica no circuito do aspirador?
b) Seleciona a opção correta.
Caso se ligue um rádio elétrico, com uma potência elétrica de 500 W, à mesma tomada, podemos afirmar que… 

i. a diferença de potencial elétrico nos terminais do rádio será menor.
ii. o valor da corrente elétrica será maior.
iii. a diferença de potencial elétrico nos terminais do rádio será igual.
iv. o valor da corrente elétrica será igual.
12.  Responde à seguinte questão.

Sabendo que os valores nominais dos recetores elétricos são fundamentais para o seu bom funcionamento, indica quais são.



13.  Seleciona a opção que completa corretamente a frase.

Quando a tensão da tomada onde se liga um aparelho elétrico é superior à tensão nominal desse aparelho, …

a) o aparelho funciona normalmente.
b) o aparelho funciona abaixo do normal.
c) ocorre sobreaquecimento, podendo o aparelho queimar.
d) ocorre sobreaquecimento, não havendo no entanto riscos.
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14.  Considera a imagem que mostra os três fios que existem no interior de um cabo elétrico e responde às seguintes questões.



a) Qual o nome do fio A?
b) Qual o nome do fio B?
c) Qual o nome do fio C?



15.  Seleciona a(s) opção(ões) onde ocorre um curto-circuito.
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16.  Responde à seguinte questão.

Indica os dois fatores de que depende a gravidade de um choque elétrico para o corpo humano.


17.  Ordena de forma correta a sequência de passos que devem ser tomados em caso de choque elétrico grave.

A – Afastar a vítima sem tocá-la diretamente, utilizando um material que seja mau condutor elétrico.
B – Contactar a emergência médica para envio da vítima ao hospital.
C – Desligar o aparelho da corrente ou desligar a fonte de energia elétrica.


18.  Seleciona a(s) opção(ões) que contêm procedimentos incorretos relativamente às regras de segurança na utilização de circuitos elétricos.

a) Para desligar uma ficha da tomada deve-se puxar pelos cabos.
b) Não ligar demasiados aparelhos elétricos à mesma tomada.
c) Substituir lâmpadas fundidas com a corrente elétrica ligada, de modo a verificar o correto funcionamento da nova lâmpada.
d) Não tocar em aparelhos elétricos com as mãos molhadas.


19.  Seleciona a opção que completa corretamente a frase seguinte.

Quando o corpo humano está sujeito, durante 5 segundos, à corrente elétrica de uma tomada, há probabilidade de morte para valores de corrente elétrica a partir dos…

a) 10 mA.
b) 50 mA.
c) 90 mA.
d) 200 mA.
e) 500 mA.


20.  Seleciona a opção que completa corretamente a frase seguinte.

Um disjuntor é um dispositivo de segurança que…

a) interrompe o circuito elétrico para valores de corrente elétrica superiores ao normal, por efeito térmico.
b) pode ser utilizado para aquecimento elétrico.
c) interrompe o circuito elétrico para valores de corrente elétrica superiores ao normal, por efeito magnético.
d) tem na sua constituição um fio metálico de baixo ponto de fusão.
e) é também denominada por fusível.







	Efeitos da Corrente Elétrica e Energia Elétrica                             Soluções



1. 1-C; 2-A; 3-B
2. a) Efeito térmico da corrente elétrica.
b) ii.
3. a) F; b) V; c) V; d) F
4. 7500000 J
5. Frigorífico.
6. a) 0,014 W
b) 8,4 J
7. 300 s
8. b)
9. 0,675 €
10. 200 V
11. a) 7,8 A
b) iii.
12. Tensão e potência elétrica.
13. c)
14. a) Fio de terra
b) Fio de neutro
c) Fio de fase
15. B e C
16. Valor da corrente elétrica e intervalo de tempo durante o qual o corpo é atravessado por corrente.
17. C; A; B
18. a); c)
19. d)
20. c)
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