


Propostas de resolução

Teste de Avaliação 2
1.
1.1.
1.1.1. F1 = 12 N; 			1.1.2. F2 = 16 N;
1.1.3. F4 = 8 N.
1.2.  1 , 3 e 4 . 		1.3. 2 .
1.4. Sentido negativo do eixo dos yy.
1.5.
1.5.1. Direção: eixo dos yy; sentido: sentido positivo do eixo dos yy; intensidade: 20 N.
1.5.2. Direção: eixo dos yy; sentido: sentido negativo do eixo dos yy; intensidade: 4 N.
1.6. Intensidade: 20 N.
1. (A) F; (B) V; (C) F; (D) F; (E) F.
5.
5.1. O valor do peso de um corpo é diretamente proporcional ao valor da sua massa.
5.2. gL = 1,6 m/s2.
5.3. Não, o valor seria diferente, pois a força com que a Terra o atrai é diferente.
5.4. (1) corpo; (2) dividir; (3) massa; (4) constante;
(5) aceleração; (6) gravidade.
6.
6.1. P = 20 N.
6.2. N = 20 N, pois o peso e a reação normal anulam-se.
6.3. Sabendo que o corpo se move com uma aceleração de 2,5 m/s2:
6.3.1. FR = 5 N; 		6.3.2. Fa = 5 N;
6.3.3.
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6.4. As forças de atrito são forças que se opõem ao deslizamento ou à tendência para esse movimento, que resultam da interação entre as superfícies de contacto.
6.5. Por exemplo, no aquecimento e desgaste das peças mecânicas de uma máquina e nos escorregas de um parque aquático.
6.6. As forças de atrito, por exemplo, são responsáveis pela aderência dos pneus de um veículo à estrada onde circula e evitam que escorreguemos quando nos deslocamos a pé.
7.
7.1. v = 15 m/s.
7.2. Foi maior no automóvel, pois sendo Fo/m = 8,0 x 103 N e
Fo/a = 3,3 x 104 N, é Fo/m = 8,0 x 103 N < Fo/a = 3,3 x 104 N.
7.3. Depende da variação de velocidade sofrida pelo veículo, da massa do veículo e do intervalo de tempo que dura a colisão.
7.4.
7.4.1. Lei da Inércia ou 1.a Lei de Newton: “Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme”.
7.4.2. Cintos de segurança, capacetes, airbags e apoios de cabeça.
7.5. O capacete, como envolve uma grande parte da cabeça do condutor, permite distribuir as forças que atuam durante a colisão por uma maior área, diminuindo assim a pressão.
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