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Propostas de resolução

1. (A) V; (B) F; (C) V; (D) F.
2. (D).
3. (A) 1; (B) 3 x 10- 6; (C) 1; (D) 5 .
4. (A) Representação esquemática
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(B) Representação esquemática
[image: ]5.
5.1. O valor da corrente elétrica medida nos dois amperímetros, A1 e A2, é igual, pois, num circuito em série, a corrente elétrica é igual em qualquer ponto do circuito.
5.2. Num circuito elétrico, os amperímetros intercalam-se em série.
5.3. Na figura B, as lâmpadas L1 e L2 encontram-se associadas
em série. 
5.4. Se a tensão nos terminais das pilhas for igual, a corrente elétrica é maior no circuito da figura A, pois a resistência deste circuito é menor (U = R I).
6. (D).
7.
7.1. Os aparelhos de medida ➀, ➁ e ➂ são amperímetros, pois encontram-se intercalados em série no circuito.
7.2. O aparelho de medida ➃ é um voltímetro, pois encontra-se intercalado em paralelo no circuito.
7.3. (A) F; todas as lâmpadas se apagam.
(B) F; só se apaga a lâmpada L1.
(C) V;
(D) V.
8.
8.1. O condutor que tem maior resistência elétrica é o condutor A, pois, sendo R =, e sendo os condutores óhmicos, os declives das retas dão-nos o valor das resistências elétricas dos dois condutores, o que nos permite verificar que RA é maior do que RB.
8.2. Sendo R =
tem-se, substituindo por valores retirados do gráfico:
RA = ↔ RA = 4,0 Ω; RB = ↔ RB = 2,0 Ω
9. (B) e (C). 			10. (C).			 11. (B).
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