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1. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações.
(A) A eletrólise do cloreto de cobre(II) constitui uma evidência do efeito químico da corrente elétrica.
(B) A oscilação de uma agulha magnética constitui uma evidência do efeito magnético que
ocorre num material condutor.
(C) O aquecimento de água numa chaleira elétrica constitui uma evidência do efeito térmico da
corrente elétrica.
(D) O efeito térmico da corrente elétrica é também conhecido por efeito Joule.
(E) O efeito Joule só ocorre em condutores no estado sólido.


2. Os efeitos químico, magnético e térmico da corrente elétrica têm diversas aplicações práticas, no nosso dia a dia. Faz a associação correta entre os elementos das duas colunas.
 (
Coluna 
B
(I) 
Efeito químico
(II) 
Efeito magnético
(III) 
Efeito térmico
) (
Coluna A
(A) 
Cromagem de peças de automóvel
(B)
 
Ferro de engomar
(C)
 
Niquelagem de materiais
(D)
 Secador de cabelo
(E) 
Eletroímanes
)





3. Completa os textos seguintes.

(A) “Num condutor puramente resistivo, há transformação de energia elétrica em energia
_____________ que é dissipada como _____________ por _____________ Joule.”
(B) “A maior parte da energia elétrica que uma lâmpada de incandescência recebe é transformada
em energia _____________ que é _____________ como _____________; só uma pequena parte é emitida sob a forma de _____________.”
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4. Indica o nome das grandezas físicas cujas unidades SI são:
(A) joule; ____________________________________________________
(B) ampere; ____________________________________________________
(C) volt; ____________________________________________________
(D) watt; ____________________________________________________
(E) ohm. ____________________________________________________


5. Os fusíveis e os disjuntores são dispositivos de proteção das instalações elétricas.
5.1. O que é um fusível?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5.2. Se a corrente elétrica atingir um determinado valor, o fusível funde. Porquê?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5.3. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações.
(A) Um fusível desliga automaticamente quando a corrente elétrica atinge um determinado valor.
(B) Os fusíveis são uma aplicação do efeito Joule em aparelhos e instalações elétricas.
(C) Os disjuntores disparam automaticamente quando a resistência de um circuito se torna
(por qualquer motivo) muito pequena, evitando a ocorrência de um curto-circuito.
(D) Num circuito elétrico, quando a corrente elétrica se torna muito elevada, os disjuntores disparam, abrindo o circuito mas não se danificando, enquanto os fusíveis abrem o circuito, fundindo, ficando, por isso, danificados.

6. Observa os esquemas de circuitos elétricos e diz se em algum dos circuitos o gerador está em
curto-circuito. Justifica.
	(A)					 (B)				 (C)
[image: ]
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


7. A corrente elétrica que utilizamos da rede nacional de distribuição de energia elétrica tem uma tensão nas tomadas de 230 V. Como esta tensão é elevada, a corrente elétrica é particularmente perigosa para o ser humano, pois o corpo humano é bom condutor da corrente elétrica. É por essa razão que devemos respeitar as regras de segurança quando trabalhamos com equipamentos elétricos.
Classifica de verdadeira ( V) ou falsa ( F) cada uma das afirmações seguintes.
(A) Nunca se deve mexer em aparelhos elétricos com as mãos molhadas.
(B) Deve-se ter sempre o secador do cabelo ligado à tomada na casa de banho.
(C) Deve-se lavar a varinha mágica enquanto está ligada à tomada.
(D) Devem-se manter os aquecedores elétricos de resistência sempre ligados, mesmo sem estar gente em casa, para economizar energia.


8. Completa os textos seguintes.
(A) “A cada tomada da rede de distribuição elétrica chegam, em geral, fios isolados
dentro do mesmo cabo _____________de ligação:
– o fio da _____________, que é o fio de cor _____________;
– o fio do _____________, que é o fio de cor _____________;
– o fio de _____________, que é o fio de cor e _____________.”
(B) “Quando se liga um aparelho elétrico a uma _____________, estabelece-se uma elétrica
entre a fase, a potencial mais ___________, e o ___________, a potencial mais ___________,
havendo passagem de _____________elétrica.”
(C) “Quando o material isolador que envolve os fios de _____________e o _____________se deteriora, pode verificar-se o _____________entre os fios. Nesse caso, _____________a elétrica deixa de passar
nos aparelhos elétricos, percorrendo assim um _____________mais “curto”; ocorre um_____________ .”

9. Calcula a energia dissipada, por segundo, num condutor puramente resistivo, de resistência
elétrica 100 Ω, quando percorrido por uma corrente de 200 mA.





10. Considera um resístor, R1, intercalado num circuito elétrico, onde a tensão nos seus terminais é U1.
Se se reduzir a metade a resistência elétrica do resístor, mantendo a tensão nos seus terminais:
10.1. como varia a corrente elétrica que o percorre?







10.2. o que acontece à potência dissipada pelo resístor?
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