

Propostas de resolução

Teste de Avaliação 5
1. (A) V; (B) F; (C) V; (D) V; (E) F.
2. (A) (I); (B) (III); (C) (I); (D) (III); (E) (II).
3. (A) térmica; calor; efeito.
(B) térmica; dissipada; calor; luz.
4. (A) Energia.
(B) Corrente elétrica.
(C) Tensão ou diferença de potencial.
(D) Potência.
(E) Resistência elétrica.
5.
5.1. Um fusível é um dispositivo de proteção de aparelhos e de instalações elétricas, constituído por um fio condutor metálico que funde facilmente quando a corrente elétrica atinge um determinado valor.
5.2. Se a corrente elétrica atingir um determinado valor, o fusível funde e o circuito é interrompido, evitando-se, assim, que a instalação elétrica e aparelhos elétricos sejam danificados por aquecimento excessivo devido ao efeito Joule.
5.3. (A) F; (B) V; (C) V; (D) V.

6. O gerador está em curto-circuito em C, pois o fio ligado entre os pontos A e B praticamente não tem resistência elétrica, fazendo aumentar muito a corrente elétrica no circuito principal, o que pode até provocar incêndio devido ao aquecimento excessivo dos fios condutores.
7. (A) V; (B) F; (C) F; (D) F.
8. (A) três; elétrico
– fase; castanha
– neutro; azul
– terra; verde; amarelo
(B) tomada; tensão; elevado; neutro; baixo; corrente.
(C) fase; neutro; contacto; corrente; caminho; curto-cirtuito.
9. R = 100 Ω; I = 200 mA = 0,200 A
Sendo R =, tem-se, substituindo pelos valores:
U = 100 x 0,200  U = 20,0 V
[bookmark: _GoBack]Como a energia dissipada por segundo é a potência dissipada e Pd = U I, tem-se, substituindo pelos valores:
Pd = 20,0 X 0,200 ↔ Pd = 4,00 W
10.
10.1. Sendo U = R I e  =e U1 = U2, tem-se:
U1 = U2 ↔ R1 I1 = R2 I2 ± R1 I1 = I2 ↔ I2 = 2 I1
A corrente elétrica passa para o dobro.
10.2. Sendo P = U I e U = R I, também é P = R I2.
Então, P1 = R1 I1 2(1), mas como R1 = 2 R2 e I1 =, tem-se, substituindo em (1):
P1 = 2R2 x a  2 ↔ P1 = 2R2 x I2 ↔ P1 = R2 
 P1 =  P2 ↔P2 = 2P1
A potência dissipada duplica.

