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1. Observa atentamente a figura seguinte.
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1.1. Dos materiais seguintes, seleciona aquele(s) que, intercalado(s) no circuito elétrico, permite(m) acender a lâmpada.
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(A) Alumínio	(B) Ferro	(C) Madeira	(D) Cortiça
[image: ]


(E) Cobre	(F) Borracha	(G) Plástico	(H) Grafite

1.2. Define bons condutores da corrente elétrica.



1.3. Define maus condutores da corrente elétrica.



2. No dia a dia, a atribuição de símbolos aos componentes elétricos facilita a representação dos circuitos elétricos.

2.1. Preenche os espaços da tabela seguinte com a designação dos componentes dos circuitos elétricos.

	
Símbolo
	
+    –
	
A
	
	
	

	
Designação
	

(1) –  	
	

(2) –  	
	

(3) –  	
	

(4) –  	
	

(5) – 	
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)2.2. Preenche os espaços da tabela seguinte com os símbolos dos componentes dos circuitos elétricos.

	Designação
	Voltímetro
	Lâmpada
	Interruptor aberto
	Interruptor fechado
	Motor

	
Símbolo
	

(A) –  	
	

(B) –  	
	

(C) –  	
	

(D) –  	
	

(E) – 	
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3.  (
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)Um grupo de alunos instalou um circuito elétrico, constituído por duas pilhas iguais e três lâmpadas iguais, L1, L2 e L3, cujo esquema se representa a seguir.
Após fechar os interruptores X e Y, foram lidos os valores medidos pelos amperímetros A1 e A2 e pelos
voltímetros V1  e V2, tal como registado na tabela abaixo.
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3.1. Após fechar os interruptores X e Y, indica o que sucede às lâmpadas L1, L2 e L3 se…

3.1.1. … se desenroscar a lâmpada L3;  	

3.1.2. … se eliminar a lâmpada L1;  	

3.1.3. … a lâmpada L2 fundir;  	

3.1.4. … se abrir o interruptor X, mantendo o interruptor Y fechado;  	

3.1.5. … se abrir o interruptor Y, mantendo o interruptor X fechado.  	

3.2. Posteriormente, os alunos completaram o circuito elétrico anterior, instalando:

· um amperímetro (A3) para medir a corrente elétrica que atravessa a lâmpada L3;

· um voltímetro (V3) para medir a diferença de potencial nos terminais da lâmpada L3;

· um voltímetro (V4) nos terminais do conjunto de pilhas.

3.2.1. Completa, no esquema anterior, a instalação do amperímetro A3 e dos voltímetros V3 e V4.

3.2.2. Determina o valor da corrente elétrica lido no novo amperímetro A3.






3.2.3. Determina a diferença de potencial nos terminais da lâmpada L3.






3.2.4. Determina a diferença de potencial nos terminais de cada pilha.
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4. Observa atentamente o circuito elétrico seguinte, constituído por uma pilha, um interruptor, uma resistência elétrica, um voltímetro e um amperímetro. O valor da corrente elétrica lido no amperímetro é de 0,09 A e a diferença de potencial lida nos terminais da resistência elétrica é de 4,5 V.

[image: ]




















4.1. Assinala o esquema que corresponderá ao circuito elétrico da figura, instalado pelos alunos.

(A) (B)	(C)	(D)
[image: ]


			




	



4.2. Determina o valor da resistência elétrica.








4.3. Determina o valor da potência da resistência elétrica nestas condições.
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)4.4. Determina o valor de energia transferida durante o primeiro minuto de funcionamento do circuito elétrico. (Caso não tenhas respondido à questão 4.3., assume P =  0,605 W.)
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5.  (
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)Um grupo de alunos instalou um circuito elétrico e fez variar a diferença de potencial nos terminais de um condutor, a temperatura constante. Registaram os respetivos valores da corrente elétrica e traçaram o gráfico seguinte.

[image: ]





















			





5.1. Refere o valor da corrente elétrica lido no amperímetro quando se aplicou uma diferença de potencial de 4 V nos terminais do condutor.



5.2  Determina o valor da resistência elétrica do condutor.





5.3. Identifica o tipo de condutor (óhmico ou não óhmico) que foi utilizado. Justifica enunciando a lei que te permite responder à questão colocada.





6. Seleciona a única opção que completa corretamente cada uma das afirmações seguintes.

6.1. O desvio de uma agulha magnética de uma bússola, devido à passagem da corrente elétrica, deve-se ao…

(A) … efeito magnético da corrente elétrica.	(B) … efeito Joule da corrente elétrica.

(C) … efeito térmico da corrente elétrica.	(D) … efeito químico da corrente elétrica.

6.2. Os fusíveis e os disjuntores são dispositivos de segurança que funcionam…

(A) … por efeito magnético da corrente elétrica.	(B) … por efeito térmico e magnético da
corrente elétrica, respetivamente.

(C) … por efeito térmico da corrente elétrica.	(D) … por efeito magnético e térmico da
corrente elétrica, respetivamente.

FIM

	Questão
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	2.1
	2.2.
	3.1.
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3.
	3.2.4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	5.1.
	5.2.
	5.3.
	6.1.
	6.2.
	Total

	Cotação
	2
	3
	3
	5
	5
	5
	5
	7
	5
	7
	5
	7
	7
	7
	5
	7
	5
	5
	5
	100
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