Proposta de resolução



Ficha de Avaliação 4

1.
1.1.  (A), (B), (E) e (H).
1.2. Os bons condutores da corrente elétrica facilitam a




3.2.2



3.2.3. 

passagem da corrente elétrica.


3.2.4. 



1.3. Os maus condutores da corrente elétrica dificultam a passagem de corrente elétrica.

2.







2.1. (1) – pilha; (2) – amperímetro; (3) – campainha;
(4) – resistência; (5) – reóstato.

4.


4.1. (C).

[image: ]2.2. (A)



4.2. 



3.
3.1.



4.3. 


3.1.1. As lâmpadas L1 e L2 continuam acesas.
3.1.2. As lâmpadas L2 e L3 apagam-se.

	4.4. 

5.



3.1.3. As lâmpadas L1 e L3 continuam acesas.
3.1.4. As lâmpadas L1, L2 e L3 apagam-se.


5.1. 

5.2. . 
Pode usar-se qualquer outro ponto do gráfico para fazer o cálculo.





	

3.1.5. A lâmpada L3 apaga-se e as lâmpadas L1 e L2
continuam acesas.
3.2.
3.2.1.
[image: ]
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5.3. O condutor é óhmico, pois, segundo a lei de Ohm, a temperatura constante, o quociente entre a diferença de potencial nos terminais de um condutor óhmico e a corrente elétrica que o percorre é constante. Partindo dos dados do gráfico, verifica-se que a resistência do condutor é constante, R =  40 .

6.
6.1. (A).
6.2. (B).
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