[bookmark: _GoBack]Define tensão elétrica (U) entre dois pontos.FICHA FORMATIVA 9
NOME:  	  N.":  	 TURMA:  	  DATA:  	
1. Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas.
METAS CURRICULARES
1


	
	
	
Refere a unidade utilizada para exprimir a tensão elétrica.2


	
Os equipamentos utilizados para ler a tensão são os multímetros ou os voltímetros. Estes equipamentos podem ser analógicos ou digitais. Identifica-os nas figuras seguintes.3




A
B
C

Realiza as seguintes conversões:4
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a) 125 mV correspondem a 	V;
b) 2,5 kV correspondem a 	V;
c) 1952 V correspondem a	 kV;
d) 0,079 V correspondem a 	mV.

[image: ]Observa a figura e descreve de forma sucinta a constituição e o modo de funcionamento da pilha de Volta, explicando o papel de um gerador num circuito elétrico.5


	
	
	
	
	
Observa a figura, que representa o mostrador de um voltímetro.6


[image: ]Completa as frases que se seguem de modo a obteres afirmações verdadeiras
A. Este voltímetro tem um alcance de 	V.
B. A menor divisão da escala deste voltímetro é de 	 V.
C. O valor indicado no mostrador do voltímetro é 	V.
D. Os voltímetros são sempre instalados em 	.
[image: ]Observa a imagem seguinte, que representa uma associação de duas lâmpadas.7


7.1 Refere a tensão nos terminais:
a) da lâmpada L1.
	
b) da lâmpada L2.
	
7.2 Representa esquematicamente o circuito apresentado.
Das frases seguintes, seleciona a que corresponde a uma afirmação falsa.8


A. A diferença de potencial ou tensão elétrica representa-se por U ou V.

B.  A tensão relaciona-se com a energia que uma fonte pode fornecer à unidade de carga elétrica que atravessa o circuito



C. A unidade do SI da d.d.p. é o volt, que tem o símbolo V.
D. Para ligar um voltímetro, devemos ligar o terminal negativo do voltímetro ao polo negativo da fonte e o terminal positivo do voltímetro ao polo positivo da fonte.

E. Todos os voltímetros se instalam em série.
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