Completa corretamente as seguintes afirmações, tendo em conta os teus conhecimentos sobre os efeitos da corrente elétrica.1

FICHA FORMATIVA 11
NOME:  	  N.":  	 TURMA:  	  DATA:  	
1. Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas.
METAS CURRICULARES

A. A passagem da corrente elétrica nos condutores produz efeitos diversos e muito importantes para a aplicação prática e uso da corrente elétrica. Entre eles estão o efeito 	, magnético e	.
B. O efeito químico consiste nas 	que ocorrem devido à passagem da corrente elétrica através de soluções aquosas condutoras ou substâncias fundidas (eletrólises).
C. O efeito 	ou 	consiste na libertação de energia calorífica num condutor devido à passagem da corrente e manifesta-se em todos os dispositivos elétricos, tais como 		ou 	, que aquecem durante o seu funcionamento.
D. O aparecimento de um campo magnético em torno de um fio percorrido por uma corrente elétrica designa-se por efeito 	. Manifesta-se em dispositivos, como, por exemplo, o eletroíman.
A figura seguinte representa uma montagem experimental para demonstrar a ocorrência de um efeito da corrente elétrica. Identifica esse efeito.2


[image: ]	
	
Completa corretamente a tabela seguinte3

Efeito da corrente elétrica
Exemplo do dia a dia
Efeito químico

Efeito de Joule ou térmico


Motor, eletroíman

Define potência elétrica de um recetor.4


	
	
	
Refere a unidade SI para potência elétrica e as expressões matemáticas que permitem calculá-la.5


	
	
Utiliza uma das expressões matemáticas referidas na questão anterior para calcular:6


a) a corrente elétrica no circuito de um aspirador de potência 1800 W ligado à tomada da rede com uma diferença de potencial de 230 V;
b) a potência de uma lâmpada que é percorrida por uma corrente de 0, 26 A quando ligada a uma tensão de 220 V;
c) a energia consumida por uma lâmpada de 100 W, ligada durante 2,5 h;
d) a energia consumida por um frigorífico de potência 140 W, consecutivamente ligado durante o mês de janeiro;
Sabendo que P = U I e que U = R I, então P = R I 2, ou seja, I =  , calcula a intensidade de corrente de uma lâmpada de 50 W ligada a um reóstato quando este esteja numa posição em que R = 3 Ω e quando o reóstato esteja numa posição equivalente a R = 9 Ω.7


Classifica cada uma das afirmações seguintes como verdadeira (V) ou falsa (F) e corrige as afirmações falsas.8


A. A corrente elétrica circula em cabos elétricos.

B. No interior dos cabos existem fios condutores isolados por revestimentos de borracha condutora.

C. A cor de cada revestimento isolador corresponde a um código em que azul é o neutro, verde ou verde e amarelo é o fio de proteção e castanho ou preto é o fio de fase.

D. O fio de fase é o que faz a ligação à terra e só é percorrido por uma corrente elétrica se o equipamento avariar.

E. O fio de proteção é o que está ligado ao potencial mais elevado.

	
	
	
	
Define curto-circuito.9


	
	
	
Refere três consequências possíveis de um choque elétrico.10


	
	
	
Um disjuntor é um exemplo de aplicação prática do efeito magnético da corrente: quando há uma sobrecarga no sistema, é criado um campo magnético que ativa um eletroíman (E). Este atrai uma peça mecânica (A) que faz mexer e abrir o circuito (B). Explica a importância do uso dos disjuntores nas nossas casas.11
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