Completa as frases que se seguem com os termos da chave, de modo a obteres afirmações verdadeiras.1

FICHA NEE 10
NOME:  	  N.":  	 TURMA:  	  DATA:  	
1. Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas.
METAS CURRICULARES
Chave: André-Marie Ampere; série; I; quantidade; tempo; corrente; ampere; A; amperímetro.

A. A elétrica relaciona-se com a 	de cargas elétricas que atravessam uma secção reta de um fio condutor por unidade de 	.
B. A unidade do SI de corrente elétrica é o 	, em honra do físico 	e representa-se pela letra 	.
Estabelece a correspondência entre as figuras da coluna I e as designações da coluna II.2

COLUNA I
COLUNA II
A. 
B 
1. Amperímetro analógico
2. Amperímetro digital
A —	
B —	

[image: ]Observa a figura ao lado que representa um circuito elétrico. 
Representa esquematicamente o circuito.3


Estabelece a correspondência entre os circuitos da coluna I e as descrições da coluna II.COLUNA I
COLUNA II
1. Medição da corrente elétrica numa associação de lâmpadas em série.
Num circuito em série, a corrente elétrica que percorre o circuito é a mesma em qualquer ponto do circuito.
/ramo principal = /L1 = /L2
[bookmark: _GoBack]/ramo principal = 0,5 A
/L1 = /L2 = 0,5 A
2. Medição da tensão numa associação em série.
Num circuito em série, a tensão da fonte de energia (pilha) é igual à soma das tensões dos recetores de energia (lâmpadas).
Upilha = U 1ª lâmpada + U 2ª lâmpada
Upilha = 3 V
U 1ª lâmpada + U 2ª lâmpada = 2 + 1
U 1ª lâmpada + U 2ª lâmpada = 3 V
3. Medição da tensão numa associação em paralelo.
Num circuito em paralelo como o deste exemplo, a tensão do ramo principal é igual à tensão em cada um dos outros ramos.
Upilha = U1.ª lâmpada = U2.ª lâmpada
Upilha = 3 V
U1ª lâmpada = U2ª lâmpada = 3 V
4. Medição da corrente elétrica numa associação em paralelo.
Num circuito em paralelo, a corrente elétrica que percorre o ramo principal divide-se pelos restantes ramos de modo a que a soma das correntes elétricas em cada ramo seja igual à corrente elétrica no ramo principal.
/ramo principal = /L1 + /L2
/ramo principal = 0,8 A
/L1 + /L2 = 0,3 + 0,5
/L1 + /L2 = 0,8 A
4


A —	 B — 	C — 	D
Observa a figura seguinte, que representa uma associação em série de 4 pilhas.5


Cada pilha tem U = 1,5 V. Refere a finalidade da associação de pilhas em série.
[image: ]	
Completa as frases seguintes com os termos da chave, de modo a obteres afirmações corretas.6

Chave: voltímetro; temperatura; ohm; oposição; material; bons; maus; ohmímetro; amperímetro.

A. A resistência elétrica é uma grandeza física que mede a maior ou menor 	à passagem da corrente elétrica.
B. A resistência de um condutor depende do 	, do comprimento e da secção do condutor onde está aplicada a tensão e da 	.
C. Os materiais 	 condutores oferecem pouca oposição à passagem da corrente como, por exemplo, os metais.
D. Os materiais 	condutores ou isoladores oferecem uma elevada resistência à passagem da corrente elétrica como, por exemplo, a borracha ou o plástico.
E. A resistência pode medir-se diretamente com um 	ou multímetro
ou indiretamente através dos valores obtidos com	 um e um 	
F. A unidade da resistência é o 	(Ω).
[image: ]Sabendo que a resistência elétrica se pode medir de modo direto ou indireto, observa a figura seguinte e responde às questões.7


7.1 Identifica o modo de medição da resistência elétrica representado na figura
	
7.2 Refere o valor de R, sendo R =  .
7.3 Qual é a lei que é representada pela expressão da questão anterior?
	
Classifica as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F).8


A. Um condutor metálico filiforme, homogéneo e a temperatura constante é óhmico se apresentar uma relação de proporcionalidade direta entre a tensão nos seus terminais e a corrente elétrica que o atravessa.

B. O reóstato é uma resistência variável, o que significa que este dispositivo possibilita a variação da resistência num circuito elétrico.
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