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1. Completa as seguintes frases.
(A) A corrente elétrica que atravessa um condutor depende da _______ elétrica aplicada nos terminais do condutor e da sua _______.
(B) Um condutor _______, a _______ constante, tem resistência elétrica _______, mesmo que varie a _______ elétrica aplicada nos seus terminais.


2. Faz a associação correta entre os elementos da coluna A e os elementos da coluna B.
 (
Coluna 
B
(I) 
Mede resistências elétricas
(II) 
Mede potências elétricas
(III) 
Mede tensão ou diferenças de potencial
(IV) 
Mede correntes elétricas
) (
Coluna A
(A) 
Amperímetro
(B)
 
Ohmímetro
(C)
 
Voltímetro
(D)
 
Wattímetro
)







[image: ]3. Considera o circuito esquematizado na figura. As lâmpadas são todas iguais. 

3.1. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte
frase.
“Com os quatro interruptores fechados, a corrente elétrica que passa na lâmpada L2 é igual à que passa na(s) lâmpada(s)…
(A) … L3 e L4.”
(B) … L1, L3 e L4.”
(C) … L1.”
(D) … L1 e L3.”
3.2. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase.
“Se a corrente elétrica que passa na lâmpada L2 for de 2,0 A, a corrente elétrica que passa na lâmpada L1 é de…

(A) … 2,0 A.”
(B) … 3,0 A.”
(C) … 4,0 A.”
(D) … 6,0 A.”










4. Com o objetivo de determinar a resistência elétrica de um condutor, ligou-se este a uma fonte de alimentação e intercalou-se no circuito um amperímetro, um voltímetro e um resístor.
Para cada valor de tensão estabelecida nos terminais do condutor, mediu-se a corrente elétrica no circuito e, com os valores obtidos (a temperatura constante), construiu-se a seguinte tabela
	U (V)
	2,0
	4,0
	6,0
	8,0

	I (A)
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0

	R (Ω)
	(A)
	2,0
	(B)
	(C)



4.1. Calcula os valores de (A), (B) e (C).






4.2. O condutor é óhmico? Justifica.
[bookmark: _GoBack]_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase.
“A corrente elétrica no circuito de uma lâmpada de potência 60 W, quando ligada a uma tomada de 230 V, é…

(A) … 0,26 A.”
(B) … 0,62 A.”
(C) … 3,8 A.”
(D) … 8,3 A.”



FIM


	Cotações

	1.
	2.
	3.1.
	3.2.
	4.1.
	4.2.
	5.
	Total
(pontos)

	12
	8
	4
	4
	12
	6
	4
	50
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