Completa corretamente as frases que se seguem.1

FICHA FORMATIVA 10
NOME:  	  N.":  	 TURMA:  	  DATA:  	
1. Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas.
METAS CURRICULARES

A. A elétrica 	relaciona-se com as cargas elétricas que atravessam uma sessão reta de um fio condutor por unidade de 	.
B. A unidade do SI de corrente elétrica é 	o , em honra ao físico francês 	e representa-se pela letra 	.
C. Esta grandeza física representa-se por um 	
D. A corrente elétrica (ou intensidade de corrente) num circuito mede-se com um 	, que se instala em 	.
[image: ]Observa a figura e responde às questões seguintes.2

2.1 Qual é a grandeza a que correspondem os valores indicados nos aparelhos?
	
2.2 Como se designam estes aparelhos?
	
2.3 Classifica a associação de resistências apresentada.
	
2.4 Refere o que se pode concluir sobre o modo como varia esta grandeza numa associação em série.
	
Representa esquematicamente os circuitos com os seguintes componentes:3


A. Duas lâmpadas em série, uma pilha, um amperímetro e um interruptor.
B. Duas lâmpadas em paralelo entre si, uma pilha, um amperímetro e um interruptor que controla todo o circuito.
C. Duas lâmpadas em paralelo entre si, um interruptor para cada lâmpada, uma pilha, um interruptor que controla todas as lâmpadas e três amperímetros, um em cada ramo do circuito.
[image: ]Observa a figura e responde às questões apresentadas.4


4.1 Considerando que todos os componentes estão corretamente ligados, identifica qual deles poderá corresponder a um amperímetro.
Justifica a tua resposta.
	
	
	
	
4.2 Representa esquematicamente a associação apresentada.
4.3 No esquema, indica o sentido convencional da corrente elétrica, utilizando setas.
Observa os esquemas seguintes e seleciona aquele que poderá representar corretamente o circuito elétrico com:5


· três lâmpadas, L1, L2 e L3, uma pilha, um amperímetro (A) e um voltímetro (V).
· as lâmpadas L2 e L3 ligadas em paralelo entre si e em série com a lâmpada L1 e a pilha.
· [image: ]o amperímetro e o voltímetro instalados no circuito de forma a indicar a corrente elétrica e a tensão elétrica na lâmpada L1.
Os valores do quadro seguinte referem-se a três circuitos diferentes, todos com duas lâmpadas (L1 e L2) em paralelo. Sabendo que I representa a corrente elétrica no ramo principal dos circuitos e que I1 e I2 representam a corrente elétrica de cada uma das ramificações, completa o quadro.6


CIRCUITO
I2

I1
I
A
25 mA
C
B

3,5 A
750 mA
1,3 A

1,25 A

15 mA

[image: ]Completa o esquema seguinte, relativo às associações de pilhas.7


Define resistência elétrica.8


	
	
	
Qual é a unidade SI para a grandeza resistência elétrica?9


	
Observa a imagem do multímetro e, com a chave, pinta as riscas da resistência de carvão com as respetivas cores. 10


[bookmark: _GoBack][image: ]O gráfico seguinte traduz a tensão elétrica (U) em função da corrente elétrica (I) para dois condutores diferentes, A e B.11


11.1 Justifica a afirmação: Só o condutor A é linear 
ou óhmico.
	
	
	
11.2 Enuncia a Lei de Ohm.
	
	
[image: ]Três condutores metálicos, filiformes e homogéneos foram utilizados em três circuitos semelhantes. Todos os circuitos tinham corretamente instalados um amperímetro e um voltímetro. Os valores obtidos para a tensão elétrica (U) e para a corrente elétrica (I) permitiram construir os gráficos apresentados. Responde às questões seguintes.12


12.1 De entre os três condutores, identifica o que melhor conduz a corrente elétrica.
	
12.2 Seleciona o condutor que tem maior valor de resistência e justifica a tua escolha.
	
	
12.3 Calcula a resistência elétrica do condutor C2.13


[image: ]Observa a imagem e responde às questões seguintes.
13.1 Escreve o nome que se dá ao componente de resistência variável.
13.2 Refere o que acontece ao brilho da lâmpada à medida que se move o cursor para a esquerda. Refere, ainda, o que lhe acontece à medida que se move o cursor para a direita. Justifica as tuas respostas.
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