Completa as afirmações seguintes com os termos da chave, de modo a obteres afirmações verdadeiras.FICHA NEE 11
NOME:  	  N.":  	 TURMA:  	  DATA:  	
1. Compreender fenómenos elétricos do dia a dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas, e aplicar esse conhecimento na montagem de circuitos elétricos simples (de corrente contínua), medindo essas grandezas.
METAS CURRICULARES
1


A. A passagem da corrente elétrica nos condutores produz efeitos diversos e muito importantes para a aplicação prática e uso da corrente elétrica. Entre eles estão o efeito 	, magnético e 	.Chave: térmico; grelhadores; químico; reações químicas; térmico; magnético; Joule; torradeiras.

B. O efeito químico consiste nas 	que ocorrem devido à passagem da corrente elétrica através de soluções aquosas condutoras ou substâncias fundidas (eletrólises).
C. O efeito 	ou efeito 	consiste na libertação de energia calorífica num condutor devido à passagem da corrente elétrica e manifesta-se em todos os dispositivos elétricos, tais como 	ou 	, que aquecem durante o seu funcionamento.
D. O aparecimento de um campo magnético em torno de um fio percorrido por uma corrente elétrica designa-se por efeito 	. Este efeito manifesta-se em dispositivos como, por exemplo, o eletroíman.

[image: ]Observa as figuras seguintes e identifica o efeito produzido pela passagem de corrente elétrica em cada um dos circuitos elétricos.2




Das afirmações seguintes, seleciona a falsa.3


A. Os recetores elétricos podem ser caracterizados, a determinada tensão, pela sua potência elétrica.


B. Potência é uma medida da quantidade de energia transferida por unidade de tempo.

C.  A expressão que permite o cálculo da potência é  .

D. A unidade SI da potência é o J/min.
[image: ]Observa os eletrodomésticos das figuras seguintes e responde às questões.4


4.1 Identifica o aparelho com maior potência.
	
4.2 Refere se é correto afirmar que o secador de cabelo gasta mais energia do que a torradeira.
	
4.3 Sabendo que , seleciona a opção que completa corretamente a afirmação seguinte: Se demorarmos 12 minutos a aspirar um quarto, a energia consumida será…

A. …  (porque )
B. … E = 2,08 J (porque 2,08J)

Estabelece a correspondência entre os conceitos da coluna I e a respetiva definição na coluna II.5


A — 	B — 	C —	COLUNA I
COLUNA II

A. Neutro (N)
B. Fase (F)
C. Proteção (P) ou fio de terra
1. Fio que se encontra ligado ao potencial mais elevado. É neste fio.
que habitualmente se ligam os interruptores.
2. Fio que faz a ligação à terra e só é percorrido por
2. Fio que faz a ligação à terra e só é percorrido por corrente elétrica no caso de o aparelho avariar.
3. Fio que se encontra ligado ao potencial mais baixo.



Classifica como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações sobre regras de segurança.6


A. Podes desligar as fichas das tomadas puxando pelos fios.


B. Não há problema em subires aos postes elétricos, desde que não subas muito.


C. Antes de usar qualquer aparelho elétrico, deves ler cuidadosamente as instruções de funcionamento.

D. Não deves tocar nos interruptores nem ligar aparelhos com as mãos molhadas.


E. Podes ligar, sem causar qualquer problema, muitos aparelhos elétricos à mesma tomada.


F. Não deves deitar água em ferros de engomar ou cafeteiras elétricas enquanto estiverem ligados à corrente.

G. Podes utilizar um aparelho elétrico com um fio de ligação em mau estado desde que não lhe toques.
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